Установка fun_plug Version 0.5 и control fanspeed для бесшумной работы кулера.

------------------
1. Установка fun_plug

1.1 Содержимое папки install(файлы: fun_plug,fun_plug.tgz) копируем в корень жесткого диска Volume_1.
1.2 Посредством web интрефейса перегружаем устройство.
1.3 После перезагрузки на жестком диске Volume_1 должна появиться директория ffp и файл ffp.log. 
Установка fun_plug произошла успешно.


------------------
2. Установка скрипта control fanspeed

2.1 Содержимое папки setup(файлы: ctrl_fanspeed.sh, fun_plug) копируем в корень жесткого диска Volume_1. Заменяем ранее установленный файл fun_plug.
    Если контроль температуры в системе ведется в Фаренгейтах то файл ctrl_fanspeed.sh следуюет копировать из директории F. 
2.2 Посредством web интерфейса перегружаем устройство.
2.3 Установка скрипта control fanspeed закончена.

После перезагрузки устройства кулер будет включаться при температуре 43 градуса - на 0.5сек будут включены обороты 3300 об/мин, затем обороты будут понижены до 2300 об/мин. При увеличении температуры обороты кулера будут пропорционально увеличиваться.
При достижении температуры 60 градусов кулер будет работать на оборотах 4500 об/мин.
Поле прохождении порога в 60 градусов кулер  будет вращаться на максимальных оборотах - примерно 6100 об/мин.
При понижении температуры ниже 43 градусов кулер выключится.
Частота контроля температуры - 60 сек.
 PS Все настройки содержатся в файле ctrl_fanspeed.sh - их можно менять как угодно, но на мой взгляд данные настройки самые оптимальные.

ВСЕ - кулер молчит или работает на малых оборотах и не жужжЫть. 
Все зависит от типа установленных HDD и выполняемой задачи.

Для примера.
установлено два жестких диска SAMSUNG HD154UI по 1.5Tb
До установки биторента температура держалась в пределах 42-43 градуса и кулер включался редко.
После установки стандартного биторента и раздачи около десятка фильмов температура держится на отметке 45°C, кулер крутится постоянно на малых оборотах и с растояния в 1 метр шума не слышно.



 ------------------
 Если со временем все это надоело ;) и хочется услышать реальную мощь установленного кулера или же сапорт компании изготовителя сделал нормальный контроль управления встроенного пропеллера то переходим к пункту 3.
   
   
 ------------------
3. Удаление скрипта fun_plug и control fanspeed

3.1 Содержимое папки uninstall(файл: fun_plug) копируем в корень жесткого диска Volume_1. Заменяем ранее установленный файл fun_plug.
3.2 Посредством web интрефейса перегружаем устройство.
3.3 После перезагрузки fun_plug и control fanspeed будут удалены.


Вся информация взята из открытых источников http://wiki.dns323.info/ и др., проверена и систематизирована мною.
без всяких притензий на права - bigvlad